: Public <<wskaźnik>> Class

Created: | 10.06.2021 12:09:47
Modified: | 12.08.2021 07:16:34
Project: |
Author: | Cenatorium
Version: | 1.0
Phase: | 1.0
Status: | Proposed
Complexity: | Easy
Difficulty: |
Priority: |
Multiplicity: |
Advanced: |
UUID: | {59CD42BD-4279-4cc2-A53B-311EB1D09013}
Appears In: | Poziom M 15 Woda

Długość przerw w dostawie wody x liczba gospodarstw domowych, których te przerwy dotyczyły/liczba gospodarstw domowych<br/><br/>Zgodnie z normą iSO 37120 rzypadki całkowitego odcięcia, ograniczenia do niskiego przepływu, zalecenia przegotowywania wody, przepłukiwania wodociągu, planowanych i nieplanowanych przerw należy liczyć tak samo.<br/>Z tego wskaźnika należy wykluczyć:<br/>– przypadki, gdzie istnieje pewne obniżenie poziomu obsługi, ale kiedy normalna działalność (prysznic, pralka, spłukiwanie toalety itp.) jest jeszcze możliwa i<br/>– przerwy w podłączeniach domów.<br/>„Nieplanowana przerwa” jest to przerwa spowodowana przez awarię w systemie. „Planowana przerwa” jest<br/>to przerwa, o której odbiorcy zostali poinformowani co najmniej 24 h przed jej nastąpieniem (lub zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi).<br/>

- Other Links

Object | Type | Connection | Direction | Notes
«kategoria» 15_Woda | Class | Generalization | To |