: Public <<wskaźnik>> Class

Created: | 09.06.2021 19:39:51
Modified: | 12.08.2021 07:16:26
Project: |
Author: | Cenatorium
Version: | 1.0
Phase: | 1.0
Status: | Proposed
Complexity: | Easy
Difficulty: |
Priority: |
Multiplicity: |
Advanced: |
UUID: | {60AE799F-E273-4bf1-8D3F-66782A4008D8}
Appears In: | Poziom M 07 Srodowisko, Model W 07 Srodowisko, Model K 07 Srodowisko

Całkowita masa zebranych cząstek, które mają średnicę 2,5 mikrometrów lub mniejsząxobjętość pobranych próbek<br/><br/>Zgodnie z wymaganiami normy ISO 37120 metoda pomiaru powinna obejmować użycie próbnika powietrza, który pobiera powietrze atmosferyczne ze stałym przepływem do specjalnie ukształtowanego wlotu, gdzie pył zawieszony jest rozdzielany bezwładnościowo na jedną lub więcej frakcji wymiarowych w zakresie wielkości PM2,5. 24-godzinny (codzienny) pomiar stężenia PM2,5 powinien być przekazywany do bazy danych, gdzie obliczane powinny być roczne podsumowania dla każdej stacji monitorującej.<br/>Ponieważ dane dla PM2,5 nie są łatwo dostępne, poziomy są często obliczane na podstawie emisji PM10, co należy raportować jako oddzielny wskaźnik.<br/>

- Other Links

Object | Type | Connection | Direction | Notes
«kategoria» 7_Srodowisko | Class | Generalization | To |