: Public <<data>> Object

Created: | 06.07.2021 17:37:16
Modified: | 12.08.2021 07:20:09
Project: |
Author: | Cenatorium
Version: | 1.0
Phase: | 1.0
Status: | Proposed
Complexity: | Easy
Difficulty: |
Priority: |
Multiplicity: |
Advanced: |
UUID: | {B570018B-A38B-42b7-880D-7925D8117924}
Appears In: | 17.14_StopniodniOgrzewania

W różnego rodzaju publikacjach w tym publikacjach GUS na temat stopniodni ogrzewania oraz chłodzenia w Polsce przyjmuje się, że temperatura bazowa wynosi 15°C na zewnętrz co odpowida 18°C wewnątrz budynku<br/><br/><br/>

- Flow To
- Flow From

Element | Name
Standardowa bazowa temperatura powietrza ActionPin |
Details:

Element | Name
Import danych z zasobów własnych Action |
Details: