: Public <<wskaznik>> Class

Created: | 10.06.2021 13:21:06
Modified: | 12.08.2021 07:16:34
Project: |
Author: | Cenatorium
Version: | 1.0
Phase: | 1.0
Status: | Proposed
Complexity: | Easy
Difficulty: |
Priority: |
Multiplicity: |
Advanced: |
UUID: | {491262D7-2463-4845-895F-1BB40F4FDD18}
Appears In: | Model M 17 Energia

Stopniodni chłodzenia oblicza się, odejmując średnią dzienną temperaturę powietrza od standardowej bazowej temperatury powietrza, a następnie sumując dla każdego dnia w roku, aby uzyskać sumę roczną. Jeżeli różnica temperatur jest liczbą ujemną, należy ją pominąć w obliczeniach. Wynik należy wyrazić w stopniodniach chłodzenia<br/><br/>Na potrzeby normy ISO 37120 powinno się stosować metodę i temperaturę bazową podaną w normie obowiązującej w danym kraju.<br/>Należy podać lokalizację pomiarów temperatury, aby przekazać lokalną reprezentatywność podawanych wartości (np. lotnisko, centrum miasta).<br/>

- Other Links

Object | Type | Connection | Direction | Notes
«kategoria» 17_Energia | Class | Generalization | To |