Kielce, dnia **24 kwietnia 2018r.**

**Zaproszenie do składania ofert**

w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

na realizację zadania: **zakup** **zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego**

CPV – 29715300-7 sprzęt hydrauliczny.

1. Zamawiającym jest Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343.

1. Przedmiotem zamówienia jest: zestaw narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego o następujących parametrach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp.  | Kryterium i inne wymagane warunki dostawy  | Ilość  |
| **1**   | **Narzędzie hydrauliczne uniwersalne pompa – 1 kpl.** |
| Napędzana silnikiem spalinowym 4-o suwowym o mocy  | min. 2,2 KM  |
| Pojemność użytkowa oleju hydraulicznego | min.3 litry  |
| Funkcja Turbo | wymagane  |
| Możliwość zasilania dwóch narzędzi jednocześnie  | wymagane  |
| Waga  | Max. do 30 kg  |
| **2**   | **Węże hydrauliczne do połączenia pompy z narzędziem – 2 kpl.** |
| Węże hydrauliczne o dużej elastyczności z szybkozłączami pozwalającymi na łączenie i rozłączanie narzędzi bez konieczności zamykania przepływu oleju na pompie  | wymagane  |
| Szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową umożliwiającą łatwe usunięcie ewentualnego zabrudzenia  | wymagane  |
| Wzmocnienie węży  | wymagane  |
| Długość  | min. 10 m  |
| Maksymalna waga  | do 7 kg  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3**   | **Narzędzie hydrauliczne: Rozpieracz ramieniowy** wraz z zestawem łańcuchów **- 1 kpl.** |
| Siła rozpierania w przedziale  | min 50kN – max. 600 kN  |
| Siła ciągnięcia  | min 50 kN  |
| Rozwarcie ramion  | min. 700 mm |
| System połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą wymienioną w poz. 1  | wymagane  |
| Maksymalna waga  | max 18,5 kg |
| **4**  | **Narzędzie hydrauliczne: nożyce uniwersalne - 1 szt** |
| Rozwarcie ostrzy.  | min. 200 mm  |
| Kształt ostrzy „U”  | wymagane  |
| Siła cięcia  | min. 100 kN  |
| Średnica przecinanego pręta  | min. 40 mm  |
| Maksymalna waga.  | 19,5 kg  |
| System połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą wymienioną w poz. 1.  | wymagane  |
| **5**  | **Narzędzie hydrauliczne: rozpieracz kolumnowy (**wraz z kompletem końcówek oraz wspornikiem progowym) - **1 kpl**. |
| wysuw  | min. 500 mm  |
| Długość w stanie złożonym  | maks. 750 mm  |
| Siła rozpierania w całym zakresie  | min. 130 kN  |
| Maksymalna waga.  | 18,5 kg  |
| System połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą wymienioną w poz. 1 | wymagane |

## Inne ustalenia

1. Wszystkie elementy zestawu wyprodukowane w 2018 r
2. elementy dodatkowe do rozpieraczy (kolumnowego i y i ramieniowego musza posiadać certyfikaty CNBOP Józefów
3. **Serwis autoryzowany dostępny w Polsce**.
4. Oświadczenie oferenta, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych producenta, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
5. , Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy zestawu pochodziły od jednego producenta,
6. W przypadku konieczności zakupu sprzętu i wykonania usług nieuwzględnionych w niniejszej specyfikacji a niezbędnych do uruchomienia zestawu, koszty takich usług i sprzętu ponosi sprzedawca.
7. Oferta może być złożona przez każdy podmiot, o ile nie występują wobec niego przesłanki opisane w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy zamówienia, ma zostać sporządzona na załączonych formularzach i być dostarczona do siedziby Zamawiającego.
9. Oferty złożone są wiążące dla Oferenta przez okres 30 dni. Podpisanie umowy nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu rozstrzygnięcia postępowania. Umowę podpisać może wyłącznie osoba do tego upoważniona, po uprzednim przedstawieniu stosownego upoważnienia.
10. Należność za prawidłowo wykonane zamówienie nastąpi **wyłącznie przelewem w ciągu 14 dni** od momentu dostarczenia do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Kielce prawidłowo wystawionej faktury VAT.
11. Zamawiający **nie** **dopuszcza** możliwości składania ofert częściowych.
12. Oferowana cena obejmuje również koszty transportu - dostawy (w tym koszty opakowania i ubezpieczenia) do miejsca wskazanego w Umowie.

## W razie pytań kontakt Andrzej Siewior tel. 695 050 944

 **andrzej.siewior@um.kielce.pl (z tematem: „zapytanie do zestawu hydraulicznego”)**

1. Z**amawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena**  |   |  ***C = (Cmin ÷ Cx)x 60***  |
| **gdzie**C min - oznacza cenę minimalną złożonych prawidłowo ofertCx - oznaczą cenę ocenianą |
| ***Rękojmia***   |  | ***A = (Amin ÷ Ax)x 40***  ***Pkt = C + A***  |

1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu:

 wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do

Zaproszenia *wymagana forma dokumentu - oryginał,*

* 1. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do Zaproszenia *wymagana forma dokumentu – oryginał,*
	2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do Zaproszenia *wymagana forma dokumentu – oryginał*,

1. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

* 1. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
	2. oferta powinna zostać sporządzona na formularzu (zał. nr 1) i zawierać cenę  **brutto** za całość zamówienia,
	3. do oferty muszą być dołączone oświadczenia, o których mowa w pkt 5

(zał. nr 3i zał. nr 4),

* 1. ofertę z załącznikami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z adnotacją: **„Oferta na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego – NIE OTWIERAĆ”.**

1. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Urząd Miasta Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, kancelaria, pok. nr 12,
2. Termin składania ofert upływa **30 kwietnia 2018** r. do godz. 11.00 (decyduje data wpływu do urzędu!!!)