Kielce, dn. 31.05.2019 r.

GKŚ- V.602.1.2019

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce   
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na.

przygotowaniu graficznym i wydruku wyszczególnionych poniżej rodzajów nalepek dla oznaczenia pojazdów. Nalepki powinny być wydrukowane na awersie oraz powinny być wykonane z materiału trwałego, odpornego na ścieranie oraz na działanie warunków atmosferycznych.

1. **Nalepka dla pojazdu o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.   
   o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 137), napędzanego :**
2. sprężonym gazem ziemnym (CNG)
3. skroplonym gazem ziemnym (LNG)

-musi być zgodna z wzorem określonym odpowiednio w pkt 16 i 17 załącznika nr 15 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. (poz. 893), tj.:

**Nalepka do oznaczania pojazdów napędzanych sprężonym gazem (CNG):**

Opis: materiał samoprzylepny wodoodporny, barwa tła: brązowa, barwa napisu CNG: żółta, grubość linii liter CNG: 2-3 mm, wysokość liter CNG: 20-22 mm, szerokość liter napisu CNG: 13-15 mm, odstępy między literami CNG: 2-3 mm, barwa napisu Strefa czystego transportu, Clean transport zone, ECO i PL: biała, barwa numeru TERYT gminy (siedmiocyfrowego - gmina Kielce 2661011) i numeru porządkowego wyprodukowanej nalepki (siedmiocyfrowego – od 00000001 do 9999999): czarna, flaga: biało-czerwona o szerokości 20 mm, oznaczenia wyśrodkowane w poziomie, napis CNG wyśrodkowany również w pionie. Pozostałe wymiary zgodne   
z określonymi w pkt 14 ww. rozporządzenia.

**Nalepka do oznaczania pojazdów elektrycznych (LNG)**

Opis: materiał samoprzylepny wodoodporny, barwa tła: fioletowa, barwa napisu LNG: żółta, grubość linii liter LNG: 2-3 mm, wysokość liter LNG: 20-22 mm, szerokość liter napisu LNG: 13-15 mm, odstępy między literami LNG 2-3 mm, barwa napisu Strefa czystego transportu, Clean transport zone, ECO i PL: biała, barwa numeru TERYT gminy (siedmiocyfrowego – gmina Kielce 2661011) i numeru porządkowego wyprodukowanej nalepki (siedmiocyfrowego – od 00000001 do 9999999): czarna, flaga: biało-czerwona o szerokości 20 mm, oznaczenia wyśrodkowane w poziomie, napis LNG wyśrodkowany również w pionie. Pozostałe wymiary zgodne   
z określonymi w pkt 14 www. rozporządzenia.

1. **Nalepka dla oznaczenia pojazdu, o którym mowa w art. 148b ust. 1 ww. ustawy:**
2. napędzanego wodorem (H),
3. elektrycznego (EE)

- musi być zgodna z wzorem określonym odpowiednio w pkt 14 i 15 załącznika nr 15 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2018 r.; poz. 893), tj.:.

**Nalepka do oznaczania pojazdów napędzanych wodorem (H):**

Opis: materiał samoprzylepny wodoodporny, barwa tła: zielona, barwa napisu H: żółta, grubość linii litery H: 2-3 mm, wysokość litery H: 20-22 mm, szerokość litery H: 13-15 mm, barwa napisu Strefa czystego transportu, Clean transport zone, ECO i PL: biała, barwa numeru TERYT gminy (siedmiocyfrowego - gmina Kielce 2661011) i numeru porządkowego wyprodukowanej nalepki (siedmiocyfrowego – od 00000001 do 9999999): czarna, flaga: biało-czerwona o szerokości 20 mm, oznaczenia wyśrodkowane w poziomie, napis H wyśrodkowany również w pionie. Pozostałe wymiary zgodne z określonymi w pkt 14 ww. rozporządzenia.

**Nalepka do oznaczania pojazdów elektrycznych (EE)**

Opis: materiał samoprzylepny wodoodporny, barwa tła: niebieska, barwa napisu EE: żółta, grubość linii liter EE: 2-3 mm, wysokość liter EE: 20-22 mm, szerokość liter napisu EE: 13-15 mm, odstępy między literami EE: 2-3 mm, barwa napisu Strefa czystego transportu, Clean transport zone, ECO i PL: biała, barwa numeru TERYT gminy (siedmiocyfrowego - gmina Kielce 2661011) i numeru porządkowego wyprodukowanej nalepki (siedmiocyfrowego – od 00000001 do 9999999): czarna, flaga: biało-czerwona o szerokości 20 mm, oznaczenia wyśrodkowane w poziomie, napis EE wyśrodkowany również w pionie. Pozostałe wymiary zgodne   
z określonymi w pkt 14 ww. rozporządzenia.

Ww. rodzaje nalepek należy wykonać w ilościach jak poniżej:

1. nalepka dla pojazdu napędzanego sprężonym gazem ziemnym (CNG) – 90 sztuk
2. nalepka dla pojazdu napędzanego skroplonym gazem ziemnym (LNG) – 10 sztuk
3. nalepka dla pojazdu napędzanego wodorem (H) – 10 sztuk,
4. nalepka dla pojazdu elektrycznego (EE) – 90 sztuk

Nalepki powinny być wydrukowane na awersie. Nalepki powinny być wykonane z materiału trwałego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych oraz odpornego na ścieranie.

Przed ostatecznym wydrukiem wykonawca powinien uzyskać akceptację od zamawiającego.

**Termin realizacji zamówienia: do dnia 14.06.2019 r.**

Prosimy o wyszczególnienie w ofercie w terminie do dnia 04.06.2019 r. wartości usługi w kwocie brutto dla poszczególnych rodzajów nalepek.

Ofertę należy przesłać na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce,   
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce lub drogą elektroniczną na adres: emilia.bielecka@um.kielce.pl