***Załącznik nr 1 do Zaproszenia, część 5***

**O F E R T A**

**na: MYJKA CIŚNIENIOWA NA GORĄCĄ WODĘ Z SILNIKIEM SPALINOWYM SPALINOWA**

**Dostawę niezbędnych środków ochrony indywidualnej, sprzętu jednorazowego użytku oraz innych zakupów bieżących na rzecz zwalczania COVID-19** - 2021

Ja / My niżej podpisani

 ...................................................................................................................................................................

*(imię i nazwisko)*

działając w imieniu Wykonawcy1):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 *(nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy)*

1. *w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

**oświadczam/y, że:**

**1**. **Oferujemy wykonanie** w zakresie objętym Zaproszeniem do składania ofert wraz z załącznikami, oraz zgodnie z wymogami Zaproszenia

**CZĘŚĆ 5;** Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę z silnikiem spalinowym spalinowa**– 2 kpl.**

1)  **za całkowitą cenę (wartość) brutto**.................................**zł**

(słownie złotych: :..................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….);

2) **w terminie ...............**2) **dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy**

*2) – termin nie może być dłuższy niż 60 dni roboczych*

**na którą składają się:** Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę z silnikiem spalinowym spalinowa**- 2 kpl.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **parametr** | **wymagania** | **Wpisać oferowane parametr** |
| Typ silnika | Benzynowy lub Diesel zgodny z wymogami normy emisji spalin EU STAGE V  |  |
| zasilanie silnika (jeśli benzyna) | benzyna (95 lub 98 oktan) bez domieszek oleju innych substancji uszlachetniających lub wspomagających |  |
| chłodzenie silnika spalinowego | powietrze lub płyn chłodzący |  |
| minimalna moc silnika obciążonego | 6,5 kW |  |
| zbiornik paliwa do silnika  | minimum 25 l |  |
| rozruch silnika | starter (akumulatorowy) lub ręczny (mechaniczny) |  |
| Wydatek wody l/h | minimum 800l/h |  |
| system podgrzewania wody | niezależny od układu wytwarzającego ciśnienie  |  |
| system podgrzewania wody | automatyczny wyłącznik podgrzewania wody przy braku czynnika grzejnego |  |
| temperatura podgrzewanej wody  | max do 100 stopni Celsjusza |  |
| zbiornik paliwa do podgrzewacza  | minimum 50l |  |
| Ciśnienie robocze | max do 25 MPa |  |
| filtr wody wejściowej | wymagane |  |
| zawór bezpieczeństwa pompy wysokociśnieniowej | wymagane |  |
| pistolet spryskujący z systemem z edukującym wysiłek związany z trzymaniem wciśniętego spustu | wymagane |  |
| lanca spryskująca | wymagane |  |
| Dysza o kącie spryskiwania 25° | wymagane |  |
| Dysza o dużej wydajności powierzchniowej do delikatnych powierzchni. . | wymagane |  |
| Dysza do usuwania uporczywych zabrudzeń | wymagane |  |
| dysza do szczególnie silnie utwardzonych zabrudzeń | wymagane |  |
| wąż doprowadzający wodę  | ssący; Długość minimum 7,5 m; R 3/4"; |  |
| wąż roboczy wysokociśnieniowy | 10 m / ciśnienie minimum 300 MPa |  |
| system jezdny  | wymagane |  |
| przechowywania akcesoriów na urządzeniu | Tak/Nie |  |
| obudowa pozwalająca całość zestawu podnosić dźwigiem | wymagane |  |
| Waga  | max do 250 kg |  |

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu są oferowanej konfiguracji.
2. Wszystkie oferowane paramenty potwierdzam materiałami informacyjnymi producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
4. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia a także funkcjonalności, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych.

**Osobą do kontaktów roboczych jest:**

1. Pan/Pani ………………………………………………
2. Tel. …………………………………………………
3. e-mail …………………………………………………