***Załącznik nr 1 do Zaproszenia, część 6***

**O F E R T A**

**na: OPRYSKIWACZ OGRODOWY AKUMULATOROWY**

**Dostawę niezbędnych środków ochrony indywidualnej, sprzętu jednorazowego użytku oraz innych zakupów bieżących na rzecz zwalczania COVID-19** - 2021

Ja / My niżej podpisani

 ...................................................................................................................................................................

*(imię i nazwisko)*

działając w imieniu Wykonawcy1):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 *(nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy)*

1. *w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

**oświadczam/y, że:**

**1**. **Oferujemy wykonanie** w zakresie objętym Zaproszeniem do składania ofert wraz z załącznikami, oraz zgodnie z wymogami Zaproszenia

**CZĘŚĆ 6; Opryskiwacz ogrodowy akumulatorowy– 8 kpl.**

1)  **za całkowitą cenę (wartość) brutto**.................................**zł**

(słownie złotych: :..................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….);

2) **w terminie ...............**2) **dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy**

*2) – termin nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych*

**na którą składają się: Opryskiwacz ogrodowy akumulatorowy- 8 kpl.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **parametr** | **wymagania** | **Wpisać oferowane parametr** |
| Opryskiwacz plecakowy z zasilaniem akumulatorowym | wymagane |  |
| **Cichy napęd dający jednostajne ciśnienie** | Wymagane mniej niż 52dB |  |
| Jedno ładowanie akumulatora pozwala na aplikację minimum 100 litrów cieczy lub 8 - 10 godzin ciągłej pracy | wymagane |  |
| Pojemność użytkowa (w l) | Minimum 15 l |  |
| Ciśnienie (w barach) | 3.5  |  |
| Długość lancy (w cm) | 120 |  |
| Pojemnik z podziałką | Tak |  |
| Przezroczysty pojemnik | Ma umożliwić obserwację linii cieczy  |  |
| Typ ciśnienia | Ciągłe |  |
| Materiał wykonania | Sztuczne tworzywo (plastyk odporny na ciecze agresywne) |  |
| Materiał wykonania dyszy | Plastik lub metal |  |
| Do transportowania na plecach | Tak |  |
| Kolor | dowolny |  |
| Akcesoria w zestawie | Dysza płaskostrumieniowa, bezpiecznik, uszczelkiZapasowy akumulator |  |
|  |  |  |

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu są oferowanej konfiguracji.
2. Wszystkie oferowane paramenty potwierdzam materiałami informacyjnymi producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
4. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia a także funkcjonalności, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych.

**Osobą do kontaktów roboczych jest:**

1. Pan/Pani ………………………………………………
2. Tel. …………………………………………………
3. e-mail …………………………………………………