***Załącznik nr 1 do Zaproszenia, część 2***

**O F E R T A**

**na: OPRYSKIWACZ OGRODOWY AKUMULATOROWY**

**Dostawę niezbędnych środków ochrony indywidualnej, sprzętu jednorazowego użytku oraz innych zakupów bieżących na rzecz zwalczania COVID-19** – 2021 SPRZET II

Ja / My niżej podpisani

...................................................................................................................................................................

*(imię i nazwisko)*

działając w imieniu Wykonawcy1):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

*(nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy)*

1. *w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

**oświadczam/y, że:**

**1**. **Oferujemy wykonanie** w zakresie objętym Zaproszeniem do składania ofert wraz z załącznikami, oraz zgodnie z wymogami Zaproszenia

**CZĘŚĆ 6; Opryskiwacz ogrodowy akumulatorowy– 8 kpl.**

1)  **za całkowitą cenę (wartość) brutto**.................................**zł**

(słownie złotych: :..................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….);

2) **w terminie ...............**2) **dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy**

*2) – termin nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych*

**na którą składają się: Opryskiwacz ogrodowy akumulatorowy- 8 kpl.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **parametr** | **wymagania** | **Wpisać oferowane parametr** |
| Producent | wymagane |  |
| Typ/ Model | wymagane |  |
| Opryskiwacz plecakowy z zasilaniem akumulatorowym | wymagane |  |
| **Cichy napęd dający jednostajne ciśnienie** | Wymagane mniej niż 52dB |  |
| Jedno ładowanie akumulatora pozwala na aplikację minimum 100 litrów cieczy lub 8 - 10 godzin ciągłej pracy | wymagane |  |
| Pojemność użytkowa (w l) | Minimum 15 l |  |
| Ciśnienie (w barach) | 3.5 |  |
| Długość lancy (w cm) | 120 |  |
| Pojemnik z podziałką | Tak |  |
| Przezroczysty pojemnik | Ma umożliwić obserwację linii cieczy |  |
| Typ ciśnienia | Ciągłe |  |
| Materiał wykonania | Sztuczne tworzywo (plastyk odporny na ciecze agresywne) |  |
| Materiał wykonania dyszy | Plastik lub metal |  |
| Do transportowania na plecach | Tak |  |
| Kolor | dowolny |  |
| Akcesoria w zestawie | Dysza płaskostrumieniowa, bezpiecznik, uszczelki  Zapasowy akumulator |  |
|  |  |  |

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu są oferowanej konfiguracji.
2. Wszystkie oferowane paramenty potwierdzam materiałami informacyjnymi producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu (własnym podpisem).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
4. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia a także funkcjonalności, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych.

**Osobą do kontaktów roboczych jest:**

1. Pan/Pani ………………………………………………
2. Tel. …………………………………………………
3. e-mail …………………………………………………