: Public <<wskaznik>> Class

Created: | 10.06.2021 13:20:45
Modified: | 12.08.2021 07:16:34
Project: |
Author: | Cenatorium
Version: | 1.0
Phase: | 1.0
Status: | Proposed
Complexity: | Easy
Difficulty: |
Priority: |
Multiplicity: |
Advanced: |
UUID: | {7931F97D-97FF-47e1-B4DD-C2F46BB448CB}
Appears In: | Model M 17 Energia

Stopniodni ogrzewania oblicza się, odejmując średnią dzienną temperaturę powietrza od standardowej bazowej temperatury powietrza, a następnie sumując dla każdego dnia w roku, aby uzyskać sumę roczną.<br/>Jeżeli różnica temperatur jest liczbą ujemną, należy ją pominąć w obliczeniach. Wynik należy wyrazić w stopniodniach ogrzewania.<br/><br/>Na potrzeby normy ISO 37120 powinno się stosować metodę i temperaturę bazową podaną w normie obowiązującej w danym kraju.<br/>Należy podać lokalizację pomiarów temperatury, aby przekazać lokalną reprezentatywność podawanych wartości (np. lotnisko, centrum miasta).<br/>

- Other Links

Object | Type | Connection | Direction | Notes
«kategoria» 17_Energia | Class | Generalization | To |